根據公式 S = C\*R^g

範圍0~255

S為轉換後的灰階值

C為一個常數

R為原始灰階值

g為GARMA值

根據範圍為0~255

可以推導出 C = 255/255^g

之後便可通過此函式計算轉換後的灰階值